

**ПАСПОРТ ЗАМКА**

**Корпус замка врезного цилиндрового Securemme 2061**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ.**

 Корпус замка цилиндрового Securemme 2061.

 Корпус замка врезного цилиндрового Securemme (далее – изделие) предназначены для установки на входные металлические двери.

 Реверсивный (подходит для установки на левые и правые дверные полотна).

 Изделие рекомендовано к установке на двери с толщиной полотна не менее 40 мм. Для повышения стойкости взлому возможна установка на изделие защитных накладок различных типов.

 Изделие соответствует требованиям: ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 538-2014.

**2. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс безопасности по ГОСТ 538-2014  | 4 |
| Количество ригелей засова  | 3 |
| Диаметр ригелей засова, мм  | 16 |
| Наличие защёлки  | имеется |
| Тип ключа  | зависит от ЦМ |

**3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.**

 – корпус замка……………………….1 шт.

**4. МОНТАЖ ЗАМКА.**

 Врезка замка производится в соответствии с его конструктивными размерами. При установке и эксплуатации изделия недопустимо нарушение свободного перемещения его засова и вертикальных тяг. При монтаже двери следует предусмотреть предустановки с учётом возможного перекоса или осаживания дверного блока - допускается зазор 8 мм по вертикали и 3 мм по горизонтали между головкой засова и краями ответной планки. Для обеспечения максимального ресурса работы замка рекомендуется использовать регулятор притвора и замок в комплекте с ЦМ компании Securemme.

**5.** **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

 Гарантия - 24 месяца со дня продажи через торговую сеть или установки в составе стальной двери.

 При пользовании дверью следует избегать ударов двери с выдвинутым засовом о коробку – выявленные следы соударения замка и коробки влекут прекращение гарантии. Попадание посторонних предметов (краски, клея, свёрл, заклёпок, плёнки ПВХ, остатков ДСП-панелей и пр.) в механизм замка **недопустимо и приводит к отказу в гарантии!**

 Наличие внутри корпуса замка посторонних предметов, связанных с неправильной эксплуатацией замка, а также хулиганскими действиями третьих лиц – монет, жевательной резинки, гвоздей – является причиной отказа в заводской гарантии.

 Во избежание поломки, категорически запрещается смазывать замки трансмиссионными, моторными и пищевыми маслами.

 НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА

 Дата продажи (монтажа)