ПАСПОРТ ЗАМКА 

Замок врезной сувальдный Securemme 2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Замок врезной сувальдный Securemme (далее – замок) предназначен для установки на входные металлические двери.

Изделие рекомендовано к установке на двери с толщиной полотна не менее 40 мм.

Изделие соответствует требованиям: ГОСТ Р 52582-2006, ГОСТ 5089-2003, ГОСТ 538-2014.

2. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс безопасности по ГОСТ 538-2014 3

Количество пальцев засова 3

Диаметр пальцев, мм 18

Наличие защёлки есть

Тип ключа сувальдный двухбородочный

3. Комплект поставки: корпус замка врезного цилиндрового Securemme:

- корпус замка 1 шт.

- шурупы 4 шт.

4. Монтаж замка

Врезка замка производится в соответствии с его конструктивными размерами. При установке и эксплуатации изделия недопустимо нарушение свободного перемещения его засова и вертикальных тяг. При монтаже двери следует предусмотреть предустановки с учётом возможного перекоса или осаживания дверного блока - допускается зазор 8 мм по вертикали и 3 мм по горизонтали между головкой засова и краями ответной планки. Для обеспечения максимального ресурса работы замка рекомендуется использовать замок в комплекте с ЦМ компании Securemme.

Во избежание поломки, категорически запрещается смазывать замки трансмиссионными, моторными и пищевыми маслами.

НАЗВАНИЕ ПРОДАВЦА

Дата продажи (монтажа)